**TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE:**

**Název zakázky: Pořízení traktoru pro Domašov nad Bystřicí**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název/obchodní firma dodavatele:** |  |
| **Sídlo/místo podnikání dodavatele:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Právní forma:** |  |
| **Osoby oprávněné jednat za dodavatele** |  |
| **Jméno a příjmení, funkce:** |  |

**DODAVATEL KOMPLETNĚ VYPLNÍ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry a vybavení** | **Nabízené řešení dodavatele:** |
| **Lesnický traktor – typové označení:**  |  |
| * ochranná konstrukce dle normy OPS, FOPS pro práci v lese vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084
 | ANO / NE\* |
| * výkon od 80 kW do 85 kW
 | ANO / NE\*…….……..kW |
| * objem motoru od 3 350 cm3 do 3450 cm3
 | ANO/NE\*…………..cm3 |
| * mezichladič stlačeného vzduchu
 | ANO / NE\* |
| * vstřikování paliva COMMON RAIL
 | ANO / NE\* |
| * minimálně 4 válce motoru
 | ANO / NE\* |
| * emisní norma Tier4
 | ANO / NE\* |
| * otáčky vývodové hřídele 540/1000
 | ANO / NE\* |
| * objem nádrže PHM od 120 l do 125 l
 | ANO / NE\* |
| * pohon 4WD
 | ANO / NE\* |
| * výkon servořízení od 35 l/min do 38 l/min
 | ANO / NE\* |
| * přední náprava se samosvorným diferenciálem bez odpružení
 | ANO / NE\* |
| * úhel natočení kol minimálně 38°
 | ANO / NE\* |
| * převodovka min. 12/12
 | ANO / NE\*Převodovka …………… |
| * zadní stěrač s ostřikovačem
 | ANO / NE\* |
| * pracovní světla min. 2 vpředu a 4 vzadu
 | ANO / NE\*…..………. světla vpředu…………….světla vzadu |
| * otevřený hydraulický systém s fixním čerpadlem
 | ANO / NE\* |
| * výkon hydraulického čerpadla od 60 l/min do 65 l/min
 | ANO / NE\*…………. l/min |
| * 3 mechanické hydraulické okruhy
 | ANO / NE\* |
| * Společná náplň hydrauliky a převodovky
 | ANO / NE\* |
| * zadní TBZ s maximální nosností na konci ramen min. 4650 kg
 | ANO / NE\*…………… max.nosnost |
| * pomocný vnější válec hydrauliky
 | ANO / NE\* |
| * komfortní kabina s topením a klimatizací, sedačka spolujezdce, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, rádio
 | ANO / NE\* |
| * držák předního závaží
 | ANO / NE\* |
| * výškově stavitelný etážový závěs s manuální hubicí
 | ANO / NE\* |
| * spodní tažná lišta
 | ANO / NE\* |
| * vzduchové brzdy přívěsu
 | ANO / NE\* |
| * rozvor od 2 250 mm do 2 300 mm
 | ANO / NE\*……………… mm |
| * 2 kola přední nápravy s pneumatikami 13,6 R24
 | ANO / NE\* |
| * 2 kola zadní nápravy s pneumatikami 16,9 R34
 | ANO / NE\* |
| * součástí dodávky je prohlášení o shodě typu COC – Certificate of Conformity
 | ANO / NE\* |
| **Čelní nakladač jako součást traktoru – typové označení:** |  |
| * tlumení rázů výložníku
 | ANO / NE\* |
| * 3. pracovní funkce
 | ANO / NE\* |
| * společné zapojování rychlospojek
 | ANO / NE\* |
| * jednopákové ovládání výložníku
 | ANO / NE\* |
| * zvedací výška v oku výložníku min. 3,5 m
 | ANO / NE\*…………….. m |
| * nosnost 800 mm od oka výložníku v max. výšce min. 1800 kg
 | ANO / NE\*………….... kg |
| * příslušenství lopata – šířka min. 200 cm
 | ANO / NE\*……………… cm |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V ……………………………………………………. Dne ……………………….

 ……………………………………………………………….

 jméno a příjmení,

 razítko a podpis **osoby oprávněné jednat či zastupovat**