**TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE:**

**Název zakázky: Pořízení traktoru pro Domašov nad Bystřicí**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název/obchodní firma dodavatele:** |  |
| **Sídlo/místo podnikání dodavatele:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Právní forma:** |  |
| **Osoby oprávněné jednat za dodavatele** |  |
| **Jméno a příjmení, funkce:** |  |

**DODAVATEL KOMPLETNĚ VYPLNÍ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry a vybavení** | **Nabízené řešení dodavatele:** |
| **Lesnický traktor – typové označení:** |  |
| * ochranná konstrukce dle normy OPS, FOPS pro práci v lese vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 | ANO / NE\* |
| * výkon od 80 kW do 85 kW | ANO / NE\*  …….……..kW |
| * objem motoru od 3 350 cm3 do 3450 cm3 | ANO/NE\*  …………..cm3 |
| * mezichladič stlačeného vzduchu | ANO / NE\* |
| * vstřikování paliva COMMON RAIL | ANO / NE\* |
| * minimálně 4 válce motoru | ANO / NE\* |
| * emisní norma Tier4 | ANO / NE\* |
| * otáčky vývodové hřídele 540/1000 | ANO / NE\* |
| * objem nádrže PHM od 120 l do 125 l | ANO / NE\* |
| * pohon 4WD | ANO / NE\* |
| * výkon servořízení od 35 l/min do 38 l/min | ANO / NE\* |
| * přední náprava se samosvorným diferenciálem bez odpružení | ANO / NE\* |
| * úhel natočení kol minimálně 38° | ANO / NE\* |
| * převodovka min. 12/12 | ANO / NE\*  Převodovka …………… |
| * zadní stěrač s ostřikovačem | ANO / NE\* |
| * pracovní světla min. 2 vpředu a 4 vzadu | ANO / NE\*  …..………. světla vpředu  …………….světla vzadu |
| * otevřený hydraulický systém s fixním čerpadlem | ANO / NE\* |
| * výkon hydraulického čerpadla od 60 l/min do 65 l/min | ANO / NE\*  …………. l/min |
| * 3 mechanické hydraulické okruhy | ANO / NE\* |
| * Společná náplň hydrauliky a převodovky | ANO / NE\* |
| * zadní TBZ s maximální nosností na konci ramen min. 4650 kg | ANO / NE\*  …………… max.nosnost |
| * pomocný vnější válec hydrauliky | ANO / NE\* |
| * komfortní kabina s topením a klimatizací, sedačka spolujezdce, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, rádio | ANO / NE\* |
| * držák předního závaží | ANO / NE\* |
| * výškově stavitelný etážový závěs s manuální hubicí | ANO / NE\* |
| * spodní tažná lišta | ANO / NE\* |
| * vzduchové brzdy přívěsu | ANO / NE\* |
| * rozvor od 2 250 mm do 2 300 mm | ANO / NE\*  ……………… mm |
| * 2 kola přední nápravy s pneumatikami 13,6 R24 | ANO / NE\* |
| * 2 kola zadní nápravy s pneumatikami 16,9 R34 | ANO / NE\* |
| * součástí dodávky je prohlášení o shodě typu COC – Certificate of Conformity | ANO / NE\* |
| **Čelní nakladač jako součást traktoru – typové označení:** |  |
| * tlumení rázů výložníku | ANO / NE\* |
| * 3. pracovní funkce | ANO / NE\* |
| * společné zapojování rychlospojek | ANO / NE\* |
| * jednopákové ovládání výložníku | ANO / NE\* |
| * zvedací výška v oku výložníku min. 3,5 m | ANO / NE\*  …………….. m |
| * nosnost 800 mm od oka výložníku v max. výšce min. 1800 kg | ANO / NE\*  ………….... kg |
| * příslušenství lopata – šířka min. 200 cm | ANO / NE\*  ……………… cm |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V ……………………………………………………. Dne ……………………….

……………………………………………………………….

jméno a příjmení,

razítko a podpis **osoby oprávněné jednat či zastupovat**